附件1

排水管渠清疏频率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设施名称** | **频率****（次/年）** | **备注** |
| **雨水（合流管道）** | D<600mm雨水(合流)管道(小型管道) | 3.5 | 雨季前、中、后各清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| 600mm≤D≤1000mm雨水(合流)管道(中型管道) | 2 | 平均每半年1次 |
| 1000mm<D≤1500mm雨水(合流)管道(大型管道) | 1.5 | 雨季前清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| D>1500mm雨水(合流)管道(特大型管道) | 1 | 平均每年清疏1次 |
| **污水管道** | D<600mm污水管道(小型管道) | 3 | 平均每四个月清疏1次 |
| 600mm≤D≤1000mm污水管道(中型管道) | 2 | 平均每半年清疏1次 |
| 1000mm<D≤1500mm污水管道(大型管道) | 1 | 平均每年清疏1次 |
| D>1500mm污水管道(特大型管道) | 0.5 | 平均每两年清疏1次 |
| **渠箱（暗渠、明渠）** | A<0.283m2渠箱(小型渠箱) | 3.5 | 雨季前、中、后各清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| 0.283m2≤A≤0.785m2渠箱(中型渠箱) | 2 | 每半年清疏1次 |
| 0.785m2<A≤1.766m2渠箱(大型管渠) | 1.5 | 雨季前清疏1次，非雨季视淤积情况清理50%长度的管道 |
| A>1.766m2雨水(合流)管渠(特大型管渠) | 0.5 | 平均每两年清疏1次 |
| **各类检查井(雨水、合流)** | 8 | 雨季每月清疏1次，旱季每三个月清疏1次 |
| **各类检查井(污水)** | 6 | 平均每两个月清疏1次 |
| **雨水口** | 12 | 平均每月清疏1次 |
| **排放口** | 2 | 平均每半年清疏1次 |
| 备注：1.D表示管道管径，单位为mm;A表示渠箱(暗渠、明渠)的截面积A，单位为m2。 2.过涌污水管的清疏频率可根据实际需要适当增加。 3.清疏频率应当根据雨、污水管径，排水量等因素综合考量。 |

附件2

预处理设施分类管养要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **预处理设施** | **养护要求** | **频率** |
| **工业类** | 格栅（栅间距不大于25mm）预处理设施 | 清理格栅残渣 | 每周一次 |
| 清疏预处理设施污泥，送专业消纳场所处置 | 及时清疏池底淤积 |
| 建立预处理设施养护台账，落实养护责任人 | 保留六个月以上运维台账 |
| **建筑类** | 三级沉淀池（工地内设置生活区的排水户需增设化粪池、隔油池） | 清疏沉淀池底部淤积泥浆 | 及时清疏池底淤积 |
| 建立泥浆外运台账，送专业消纳场所处置 | 保留六个月以上泥浆外运台账 |
| 清理化粪池，防止堵塞 | 每年不少于一次 |
| 清疏隔油池，防止堵塞 | 保留六个月以上运维台账 |
| **餐饮类** | 隔渣池或者格栅（栅间距不大于25mm）隔油池或者高效油水分离器 | 清掏隔渣设施残渣 | 每日清掏 |
| 清除隔油设施废油 | 每日清除 |
| 餐厨垃圾、废油分类收集，交专业单位处置 | 保留六个月以上外运台账 |
| **医疗类** | 预处理设施消毒设施 | 清疏预处理设施污泥 | 及时清疏池底淤积 |
| 维护消毒设施 | 每月一次 |
| 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 保留六个月以上运维台账 |
| 医疗类排水户固体废弃物不得进入公共排水设施，按危险废弃物要求交专业部门处理处置 | 保留六个月以上废弃物外运台账 |
| **汽修机洗类** | 格栅（栅间距不大于25mm）或者截流沟隔油池或者高效油水分离器沉砂池 | 清理格栅残渣 | 每日清理 |
| 清疏截流沟 | 每周清疏 |
| 清除隔油设施废油，送专业消纳场所处置 | 每日清除 |
| 清疏沉砂池底部淤积泥沙 | 及时清疏池底淤积 |
| **农贸市场类****畜禽养殖类****垃圾收集****处理类** | 格栅（栅间距不大于28mm）截流沟预处理设施（仅畜禽养殖类）三级沉淀池（农贸市场类） | 清理格栅残渣 | 每日清理 |
| 清疏截流沟，加强卫生管理，防止管道堵塞 | 每周清疏 |
| 清疏预处理设施污泥，送专业消纳场所处置 | 及时清疏池底淤积 |
| 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 保留六个月以上运维台账 |
| 清疏沉淀池底部淤泥，送专业消纳场所处置 | 及时清疏池底淤泥 |
| **洗涤类** | 格栅（栅间距不大于25mm）毛发分离设施预处理设施 | 清理细格栅残渣 | 每日清理 |
| 清理毛发分离设施，防止淤积 | 每日清理 |
| 清疏预处理设施污泥，送专业消纳场所处置 | 及时清疏池底淤积 |
| 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 保留六个月以上运维台账 |
| **综合商业类****机关事业单位（含学校）类****居民类** | 化粪池隔油池（机关事业单位类） | 清理化粪池，防止堵塞 | 每年不少于一次 |
| 清疏隔油池，防止堵塞 | 保留六个月以上运维台账 |
| 备注：1.各类排水户的行业主管部门对污水预处理设施建设和维护另有规定的，从其规定。2.各类排水户内设食堂、医务室、垃圾收集点、市场等应当按专业管理要求设置污水预处理设施。3.各类排水户产生的固废、危废，应当按相关管理规定处置，严禁排入公共排水设施。 |