附件：

电感耦合等离子体质谱仪维修需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修仪器  型号 | 维修项目 | 更换元件 | 单位 | 数量 | 验收标准 |
| 1 | PerkinElmer  NexION 350X | 更换低压电源，对仪器各性能指标进行评估 | PWR SUP 3X24V 2X20V 2X15V 2X5V | ｃｐｓ | 1 | 仪器各性能指标正常，能够正常运行；对环境标样进行测试，结果在标称值范围内。 |

（一）仪器信息

电感耦合等离子体质谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：NexION 350X；

（二）维修内容

更换低压电源，对仪器整体性能进行评估，确保仪器能正常。